무대

기계

대공연장 장비 현황

1-1	무대시설 기본현황

구 분		대 공 연 장	소 공 연 장	비 고
무대	무대면적	1,570㎡(475평) - 주무대,측면무대,회전무대 : 각210㎡ - 오케스트라 : 99㎡ - 기타 : 841㎡	380㎡(115평) - 주무대 : 117㎡ - 기타 : 263㎡
	프로세늄 크 기	18m×9m	14m×7.5m
	객 석 수	1,499석(전체) 1,428석(고정)	472석
	하부설비	22개 - 스파이어럴 리프트 4기(210㎡) - 측면이동 및 승강무대 8기(210㎡) - 측면침하무대 4기(42㎡) - 회전이동 및 승강무대 2기(210㎡) - 회전무대 1기(∅12.39m) - 후면침하무대 1기(60㎡) - 오케스트라 피트 2기(99㎡)	3개 - 전동 리프트 3기(117㎡)
	상부설비	80개(전동 68, 수동 12) - 세트 바튼 44개(전동 32, 수동 12) - 기타(조명바튼 등) 36개	34개(전동 34) - 세트 바튼 11개 - 기타(조명바튼 등) 23개

품 명	규격 및 용량	수량	비고
오케스트라 피트 (Orchestra Pit)	- 무대레벨(±0)에서 지하층 4.85m까지 이동 - 속도 : 0.05m/sec - 구동방식 : Rack Pinion Type - 수용인원 : 40~60명(악기편성에 따름)	2조
주무대 리프트 (Stage Life)	- 주무대 : 15m(W)*3.5m(D)크기의 리프트 4개로 구성 총면적 210㎡, 무대레벨(±0)에서 상 1.2m · 하 8.0m까지 이동 - 속도 : 0.1m/sec, - 구동방식 : Spiral Lift Type	4조
좌측 무대 (Side Stage Wagon)	- 주무대 리프트 크기동일 : 15m(W)*3.5m(D) - 속도 : 0.2m/sec 단독으로 작동, 왜건이 주무대로 이동할 수 있도록 +400㎜ 승강되어 주무대의 높이를 0m레벨로 일정하게 유지시킴 - 적용하중 : 좌측무대 왜건(정지시 8ton, 이동시 3ton)	4조
후 회전무대 (Rear Stage Wagon with Turntable)	- 후무대 크기 : 15m(w)*14m(D)=210㎡ - 회전판 : 직경 12.4m - 후 무대 왜건 회전무대를 주무대로 이동할 수 있도록 주무대를 -40㎜ 하강 일정 레벨 유지시킴 (이동하며 회전가능) - 이동길이 : 18m까지 이동 - 이동속도 : 0.01 ~ 0.25m/sec(최고속도) - 회전속도 : 0.01 ~ 0.5m/sec - 적용하중 : 후 무대 왜건(정지시 15ton, 이동시 7ton)	1조
면막 커튼 (Main Curtain)	- 수직 방식의 막 구성 - 속도 : 60m/min(최고속도)
하우스 커튼 (House Curtain)	- 수직 혹은 수평 2가지 방식의 막 구성 - 색상 : 붉은색
세트 배튼 (Flying Batten)	- PLC작동 및 수동운전가능 개별·그룹 작동 가능 - 속도 : 70m/min(최고속도) - 구동방식 : 카운터 웨이트 (Weight) - 배튼 파이프 길이 : 21m - 배튼 파이프 두께 : 50(mm) - Flying 높이 : 무대레벨 1.2m부터+21.5m까지 - 중량 : 200/500,(전동32set) (수동12set) 총44set
현수막 배튼 (Placard Batten)	- 중 량 : 300kg - 속 도 : 50m/min(최고속도) - 구동방식 : Winch Type - Flying높이 : 무대레벨 1.2m부터+21.5m까지
앞무대 라이트 배튼 (Apron Stage Light Batten)	- 중량 : 300kg/2set - 속도 : 12m/min - 구동방식 : Winch Type - Flying높이 : 무대레벨+9.0 ~13m까지
후 무대 세트 배튼 (Rear Stage Set Batten)	- 배튼 파이프 길이 : 16m - 중량 : 200kg(3set) - 속도 : 0.2m/sec - Flying높이 : 무대레벨 1.2m부터+12m까지
방화막 (Safety Curtain)	- 용도 : 공연 중 화재 발생시 객석과 무대를 차단, 관객을 위한 시설(공연용으로 사용불가) - 속도 : 0.35m/sec
반입구 (Loading Dock)	- 반입단 너비 Loading Platform Width ⇒ 3.000/50,000㎜ - 반입단 높이 Loading Platform Height ⇒ 1,300/6,000㎜

1-2	대공연장 상부설비

번호 No.	명칭 Name	길이 Length(mm)	허용 하중 S.W.L.(kg)	작동 방식 Type	속도 Speed(/min)	비고 Remarks
-2	앞무대조명 2(#2 Apron Light)	22410	300	P(W)	11	curved
-1	앞무대조명 1(#1 Apron Light)	18310	300	P(W)	9
1	방화막(Safety Curtain)	18990	-	P(WW)	8	H9450
2	면막(House Curtain)	19500	-	P(CW)	Max 72	H10445
3	현수막봉(Placard Batten)	21000	200	P(W)	Max 41
4	오페라막(Opera Curtain)	21720	-	P(CW)	↕0~70 / ↔0~50	H11220
5	끌막 1(#1 Draw Curtain)	22000	-	P(CW)	↕0~64 / ↔0~39	H11230
6	장치봉 1(#1 Set Batten)	21060	200/500	P(CW)	Max 70
7	영사막+가림막 (Screen+CoverCurtain)	18860	-	P(CW)	21	H9495
8	머리막 1(#1 House Border)	21000	-	P(CW)	22
9	조명봉 1(#1 Light Batten)	19000	600	P(W)	14
10	천장음향반사판1 (#1AcousticalShell-Ceiling)	17540	-	P(CW)	7	H3500
11	장치봉 2(#2 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
12	장치봉 3(#3 Set Batten)	21000	600	P(W)	Max 90	2022. 8
13	장치봉 4(#4 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
14	장치봉 5(#5 Set Batten)	21000	500	P(CW)	Max 70
15	장치봉 6(#6 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
16	장치봉 7(#7 Set Batten)	21000	0/500	P(CW)	Max 70
17	다리막 1(#1 House Leg)	22000	-	P(CW)↔M	22
18	장치봉 8(#8 Set Batten)	21000	0/500	P(CW)	Max 70
19	장치봉 9(#9 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
20	장치봉 10(#10 Set Batten)	21000	0/500	P(CW)	Max 70
21	장치봉 11(#11 Set Batten)	21000	0/500	P(CW)	Max 70
22	머리막 2(#2 House Border)	21000	-	P(CW)	22
23	조명봉 2(#2 Light Batten)	19000	600	P(W)	14
24	천장음향반사판2 (#2AcousticalShell-Ceiling)	15930	-	P(CW)	7	H3500
25	장치봉 12(#12 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
26	장치봉 13(#13 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
27	장치봉 14(#14 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
28	장치봉 15(#15 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
29	장치봉 16(#16 Set Batten)	21000	600	P(W)	Max 90	2022. 8
30	장치봉 17(#17 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
31	다리막 2(#2 House Leg)	22000	-	P(CW)↔M	22
32	장치봉 18(#18 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
33	장치봉 19(#19 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
34	장치봉 20(#20 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
35	장치봉 21(#21 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
36	머리막 3(#3 House Border)	21000	-	P(CW)	21
37	조명봉 3(#3 Light Batten)	19000	600	P(W)	14
38	천장음향반사판3 (#3AcousticalShell-Ceiling)	14020	-	P(CW)	7	H3500
39	끌막 2(#2 Draw Curtain)	22000	-	P(CW)	↕0~22 / ↔44	H11000
40	장치봉 22(#22 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
41	장치봉 23(#23 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
42	장치봉 24(#24 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
43	장치봉 25(#25 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
44	장치봉 26(#26 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
45	다리막 3(#3 House Leg)	22000	-	P(CW)↔M	22
46	장치봉 27(#27 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
47	장치봉 28(#28 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
48	흑막(House Black)	21000	-	P(CW)	22	이동가능
49	장치봉 29(#29 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
50	머리막 4(#4 House Border)	21000	-	P(CW)	22
51	조명봉 4(#4 Light Batten)	19000	600	P(W)	14
52	보더라이트(Border Light)	20100	-	P(CW)	22
53	장치봉 30(#30 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
54	장치봉 31(#31 Set Batten) 교체	21000	600	P(W)	Max 90	2023. 7
55	장치봉 32(#32 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
56	다리막 4(#4 House Leg)	22000	-	P(CW)↔M	22
57	장치봉 33(#33 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
58	장치봉 34(#34 Set Batten) 교체	21000	600	P(W)	Max 90	2023. 7
59	장치봉 35(#35 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
60	장치봉 36(#36 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
61	장치봉 37(#37 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
62	장치봉 38(#38 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
63	장치봉 39(#39 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
64	장치봉 40(#40 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
65	장치봉 41(#41 Set Batten)	21000	200/500	P(CW)	Max 70
66	장치봉 42(#42 Set Batten)	21000	0/200	M	-	사용불가
67	하늘막상단조명+머리막5 (SkyCYC.Light+#5HouseBorder)	19000	-	P(W)	14
68	장치봉 43(#43 Set Batten)	21050	200/500	P(CW)	Max 70
69	검정 하늘막(Black Cyclorama)	23091	-	P(CW)	Max 38	H11000
70	하늘막(Cyclorama)	23091	-	P(CW)	Max 35	H11000
71	장치봉 44(#44 Set Batten)	19070	50/200	P(W)	Max 44
72	뒷무대장치봉 1, 4, 5 (#1, 4, 5 Rear Stage Set Batten)	16000	200	P(W)	22/19/20
73	뒷무대조명봉 2, 3 (#2, 3 Rear Stage Light Batten)	16000	200	P(W)	12/13
비고 Remarks		수동 장치걸이대 사용불가
		M = 수동(Manual), P = 전동(Power driven)
		W = 윈치(Winch type), CW = 평형추(Counter-Weight type), WW = 윈치평형추(Winch-Weight type)

1-3	대공연장 하부설비

구분	명칭	규격 Dimension(mm)	방식 Type	속도 Speed(m/min)	이동범위 Travel	이동시간 Travel Time	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
승강무대 StageLift (ElevatorStage)	승강무대-1	W15000 × D3500	Spiral Lift	↑2.6 ↓3.2	+1217 -8039	↑28 ↓150	500
	승강무대-2	W15000 × D3500	Spiral Lift	↑2.6 ↓3.2	+1217 -8036	↑28 ↓150	500
	승강무대-3	W15000 × D3500	Spiral Lift	↑2.6 ↓3.2	+1200 -8000	↑28 ↓150	500
	승강무대-4	W15000 × D3500	Spiral Lift	-	-	-	500
수평이동무대 StageWagon	우측이동무대-1	W15000 × D3500	Pin Rack & Pinion Gear	13.7	17996	79	500	두께 378
	우측이동무대-2	W15000 × D3500		13.7	17996	79	500	두께 378
	우측이동무대-3	W15000 × D3500		13.7	17996	79	500	두께 378
	우측이동무대-4	W15000 × D3500		13.7	17996	79	500	두께 378
	우측침하무대-1	W3000 × D3500	Screw Shaft	0.9	-400	26	500
	우측침하무대-2	W3000 × D3500		0.9	-400	26	500
	우측침하무대-3	W3000 × D3500		0.9	-400	26	500
	우측침하무대-4	W3000 × D3500		0.9	-400	26	500
	우측보정무대-1	W15000 × D3500	Screw Shaft	1.5	400	16	500
	우측보정무대-2	W15000 × D3500		1.5	400	16	500
	우측보정무대-3	W15000 × D3500		1.5	400	16	500
	우측보정무대-4	W15000 × D3500		1.5	400	16	500
	후면이동회전무대	W15000 × D14000	Pin Rack & Pinion Gear	-	18000	-	500	두께 378
	후면침하무대	W15000 × D4000	Screw Shaft	1.5	-400	16	500
	후면보정무대	W15000 × D14000	Screw Shaft	-	400	-	500
	회전무대	Ø12390	Wheel Friction	Max 1.8r/min	360°	68	500

오케스트라피트
방식 Type	구분	수량 및 규격	비고 Remarks
	높이 Height (mm)	-
	승강속도 Speed (m/min)	3	Rack Pinion Type
	조각수 Segment	2
	최저높이 Min. Height (mm)	-4855
	최고높이 Max. Height (mm)	0
규격 Dimension (mm)	피트폭 Pit Width	21700
	피트앞선-무대앞선 Pit Rail to Apron Overhang	5300
	피트앞선-피트뒷면 벽 Pit Rail to Pit Wall	6760
	통상 연주 높이 Usual Pit Height	-1630
출입구 PitEntrance (mm)	출입구 높이 Entrance Level from Stage Floor	B1F
	출입구 크기 Entrance Size (W×H)	W1770 × H2050
	최단거리 Distance	39750
	최소통로 Smallest Door	W1550 × H1960
비품 Furniture	지휘자보면대 Conductor's Music Stand	1
	지휘자단 Conductor's Platform	2	Wenger / 158E
	악단 보면대 Musician's Music Stands	100	보면대등 60
	악단의자-일반 Musician's Chairs	110
	악단의자-첼로 Cello, Bass, Percussionist Chairs	10
	기타 Miscellaneous-합창단 Choral Riser	4(W2700 × D3490 × H1220)	4단
		2(W1800 × D3490 × H1220)
		2(W930 × D480 × H170)	1단

1-4	대공연장 덧마루

품 명	규 격(자)	대공연장	소공연장	계	비 고
덧 마 루 (323개) - 대공 : 238개 - 소공 : 85개	3 × 1	2	4	6
	3 × 2	3	5	8
	3 × 3	14	9	23
	4 × 2	12	4	16
	6 × 1	19	9	28
	6 × 2	18	4	22
	6 × 3	23	12	35
	6 × 4	41	11	52
	6 × 6	16	6	22
	9 × 2	8	7	15
	9 × 3	22	7	29
	9 × 4	9	5	14
	9 × 6	14		14
	12 × 3	17	2	19
	12 × 6	20		20
삼각덧마루(30개) - 대공 : 24개 - 소공 : 6개	3 × 3	6	4	10
	3 × 6	8	2	10
	6 × 6	10		10
받 침 틀(446개) - 대공 : 305개 - 소공 : 141개	1.5×1×0.5	63	62	125
	2×1.5×1	92	49	141
	1×3×3.5	20		20
	300*450*150㎜	100	30	130	2018년 구입
	600*750*150㎜	30		30	2018년 구입
3 단 계 단(8개) - 대공 : 5개 - 소공 : 3개	3×3×1.5	1	1	2
	3×3×3	2		2
	6×3×1.5	1	1	2
	6×3×3	1	1	2
4 단 계 단(8개) - 대공 : 4개 - 소공 : 4개	3×4×2	1	1	2
	3×4×4	1	1	2
	6×4×2	1	1	2
	6×4×4	1	1	2
5 단 계 단(8개) - 대공 : 4개 - 소공 : 4개	3×5×2.5	1	1	2
	3×5×5	1	1	2
	6×5×2.5	1	1	2
	6×5×5	1	1	2
지 휘 단	1180×1180×300	1	1	2
계		581	244	825